Załącznik nr 2

Przedmiar

1. Roboty związane z rozbiórką (zabezpieczenie, odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2, wywiezienie gruzu).
2. Roboty naprawcze tynku zawilgoconego ( oczyszczenie mechaniczne i zmycie, osuszanie ścian za pomocą mikrofali, odgrzybianie ścian ceglanych metodą opryskiwania ciągłego, dwukrotne, pow. ponad 5.0 m2, iniekcja grawitacyjna, uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych- tynk podkładowy, uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych- tynk renowacyjny, obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 4).
3. Malowanie (prace związane z przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności, gruntowanie powierzchni poziomych oraz pionowych, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków ścian oraz sufitów).
4. Malowanie – klatka schodowa ( prace związane z przygotowaniem powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności, gruntowanie podłoży-powierzchnie poziome i pionowe, dwukrotne malowanie ścian i sufitów).