Załącznik nr 2

**Przedmiar**

**Wykonanie wentylacji oraz zamontowanie nawiewników okiennych w lokalu nr 6 położonym w Staszowie przy ulicy Kościelnej 17;**

Nawiewniki ciśnieniowe do okien, w celu ulepszenia cyrkulacji powietrza – 3 sztuki. Udrożnienie przewodu kominowego, uszczelnienie przewodu wkładem kominowym w celu zapewnienia prawidłowego ciągu kominowego oraz zapewnienie szczelności przewodu wentylacyjnego, rozkucie i zamurowanie otworów pomocniczych, zabezpieczenie przewodu ponad dachem, obróbka kominowa, przewód stalowy fi 150.

**Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu łazienki w budynku położonym w Staszowie przy ulicy Opatowskiej 5;**

Uszczelnianie przewodu wentylacyjnego wraz z udrożnieniem, obróbkami na dachu:

10 m przewodu fi 150.