**Załącznik nr 2**

**Przedmiar**

Remont balkonu ul. Wschodnia 12/15

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jedn. miary** | **ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | **Roboty rozbiórkowe** |
| **1.1** | **Rozebranie posadzek** | m2 | 2.2\*0.7=1.540 |
| 1.2 | Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome  | m2 | 1.54 |
| 1.3 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym – sów itp. Z blachy nie nadających się do użytku  | m2 | 0,2\*3,6=0,720 |
|  | **Roboty rozbiórkowe** |
| **2.** | **Roboty odtworzeniowe** |
| **2.1** | **Naprawy betonu** |
| 2.1.1 | Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu | m2 | 1.54 |
| 2.1.2 | Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betonowej pow. pozioma | m2 | 1.54 |
| **Naprawy betonu** |
| **2.2** | **Posadzka** |
| 2.2.1 | Gruntowanie przygotowanego podłożą mineralnego chłonnego | m2 | Poz.1.1=1.540 |
| 2.2.2 | Przygotowanie podłoża cementowego-uzupełnienie ubytku | m2 | 0.77 |
| 2.2.3 | Gruntowanie podłoża | m2 | 1.54 |
| 2.2.4 | Izolacje przeciwwilgociowe z dwóch warstw papy | m2 | 1.54 |
| 2.2.5 | Warstwy worównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m2 | 1.54 |
| 2.2.6 | Krawędzie balkonów i loggii | m2 | 3,6\*0,4=1.440 |
| 2.2.7 | Wklejanie taśmy uszczelniającej | m2 | 3.6 |
| 2.2.8 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych o wymiarcagh 30\*30 | m2 | 1.54 |
| 2.2.9 | Układanie płytek z kamieni  | m | 2.2 |
| 2.2.10 | Wypełnianie styków cokołu z posadzką i ociepleniem  | m | 2.2 |
| **Posadzka** |
| **2.3 Balustrada stalowa** |
| 2.3.1 | Sprawdzenie i miejscowe naprawy (wzmocnienia ) balustrad balkonowych  | szt | 1 |
| 2.3.2 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad  | m2 | 3.6\*1.1=3.960 |
| **Balustrada stalowa** |
| **Roboty odtworzeniowe** |
| 3 | Transport Materiałów |  |  |

 **Wizja i pomiar na miejscu.**