**Przedmiar**

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku położonym w Staszowie przy ul. Opatowskiej 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Jedn. miary** | **ilość** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Instalacja elektryczna  |
| 1.1 | Wykucie bruzd dla rur w cegle  | m | 82 |
| 1.2 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 82 |
| 1.3 | Tablice rozdzielcze – rozdzielnica TR-K-wymiana  | Szt. | 1 |
| 1.4 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żyłYDYp-3x2, 5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy | m | 92 |
| 1.5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm | Szt. | 10 |
| 1.6 | Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej  | Szt. | 6 |
| 1.7 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe  | Szt. | 9 |
| 1.8 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny | Szt. | 78 |
| 1.9 | Oprawy oświetleniowe  | kpl. | 6 |
| 1.10 | Oprawy oświetleniowe typu kinkiet | kpl | 2 |
| 1.11 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego  | pomiar | 8 |
| 1.12 | Sprawdzanie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | pomiar | 6 |
|  |  |  |  |

 **Wizja i pomiar na miejscu.**