Załącznik nr 2

Przedmiar

**Wykonanie wentylacji oraz zamontowanie nawiewników okiennych w lokalu nr 6 położonym w Staszowie przy ulicy Kościelnej 17.**

Nawiewniki ciśnieniowe do okien, w celu ulepszenia cyrkulacji powietrza – 3 sztuki. Udrożnienie przewodu kominowego, uszczelnionego przewodu wkładem kominowym w celu zapewnienia prawidłowego ciągu kominowego, uszczelnianie przewodu wkładem kominowym w celu zapewnienia prawidłowego ciągu kominowego oraz zapewnieniu szczelności przewodu wentylacyjnego, rozkuciu i zamurowania otworów pomocniczych, zabezpieczenie przewodu ponad dachem, obróbka kominowa, przewód stalowy fi 150.

**Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu łazienki w budynku położonym w Staszowie przy ulicy Opatowskiej 5.**

Uszczelnianie przewodu wentylacyjnego wraz z udrożnieniem obróbkami na dachu:

10 m przewodu fi 150