Załącznik nr 2

**Przedmiar**

Ocieplenie ściany budynku od strony podwórka styropianem gr. 15 cm.

10 x 3,5 = 35,00 m2

Styropian z kołkowaniem i siatką oraz zagruntowanie.

**WIZJA I POMIAR NA MIEJSCU.**